

\* *shapefile* formātā slānim obligāti jāsastāv vismaz no šādu failu kopuma:

.shp – pamatfails, kurā glabājas objektu ģeometrija

.shx – indeksfails, kurā glabājas objektu ģeometrijas indeksi

.dbf – dBASE tabulas fails, kurā glabājas objektu atribūtu informācija

Piemērs: *Nogapoly* slānis sastāv no failu komplekta:

Nogapoly.shp

Nogapoly.shx

Nogapoly.dbf

Kartes slāņi *Nogapoly*, *Autoceli* un *Gravji* ir obligāti. Iesniedzot inventarizāciju, tie jāpievieno arī tad, ja tajos nav objektu.

Kartes koordinātu sistēma: LKS-92 TM - 1992. gada Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēma.

Meža zemes veidi meža apsaimniekošanā un to kartes objekta tips:

